<http://www.kangeronline.com/products/kanger-topbox-mini-starter-kit?variant=9653314053>

**Kanger TopBox Mini Starter Kit**

**Ососбенности (красивый текст без лишних деталей):**

Kanger TopBox Mini – это долгожданный стартер кит от производителя Kangertech, который получил мощность в 75 Вт и обрел верхнюю заправку, благодаря атомайзеру TopTank, входящему в комплект. Topbox Mini отлично подойдет для тех, кто ищет компактный и легкий в использовании набор. Мод Kbox Mini TC 75w, на основе которого построен стартер кит, получил увеличенный экран, улучшенный термоконтроль, подпружиненный пин. Topbox – это хороший дизайн, удобная посадка в руке, а также качественная сборка.

**Стандартный набор:**

1 \* Kanger KBOX Mini TC – 75W (без аккумулятора)

1. \* Атомайзер Kanger Toptank Mini

1\* Сменный Испаритель Kanger SSOCC Ni 0.15 Ohm;

1\* Сменный Испаритель Kanger SSOCC Clapton Coil 0.5 Ohm;

1\* Сменный Испаритель Kanger SSOCC SS316 0.5 Ohm

1 \* База RBA Mini Plus

1 \* Набор для обслуживания RBA базы

1 \* USB Кабель

1 \* Инструкция по эксплуатации

1 \* Гарантийный талон

**Атомайзер Kanger TOPTANK Mini:**

TopTank Mini является модифицированной версией SubTank: он стал более удобным в эксплуатации и получил возможность дозаправки через верх. В то же время сохранены лучшие качества SubTank’а – клиромайзер изготавливается из стекла и стали, сборка выполнена качественно, можно создавать свои намотки благодаря обслуживаемой базе Mini RBA Plus. Несмотря на название Мини, нельзя сказать, что бак для жидкости отличается миниатюрными размерами: модель имеет вполне приличный объем в 4 мл.

**Характеристики девайса:**

* Размер: 40.0 х 22.0 x 82.0 mm
* Ёмкость бачка для жидкости – 4ml
* Режим температурного контроля на: Ni/Ti/SS/NiCr/Kanthal
* Диапазон мощности: 7-75W
* Допустимое сопротивление от 0,1 Ohm
* Диапазон температуры: 100-315oС/200-600oF
* Цвета: чёрный , красный, белый

**Управление:**

В Kangar Topbox mini стандартное управление.

* Для того чтобы разблокировать или заблокировать устройство необходимо нажать кнопку «Fire» пять раз и задержать на две секунды.
* Смена режимов парения производится путем нажатия кнопки «Fire» три раза.
* Cтелс-режим включается одновременным зажатием кнопки «-» и основной.
* Для изменения мощности необходимо использовать кнопки "+" и "-", изменяя шагов в 0,1 Ватт показатель от 7 до 50 Ватт.