<http://www.joyetech.com/detail/?pid=179644>

**Joyetech eGo Mega Twist+ Kit**

**Ососбенности (красивый текст без лишних деталей):**

Комплект eGo Mega Twist+ Kit – это девайс, объединяющий в одном устройстве классический «цилиндрический» форм-фактор и самые актуальные технические решения. Новая электронная сигарета от Joyetech идеально подойдет тем, кто соскучился по традиционному дизайну и при этом хочет иметь под рукой устройство мощное и современное. АтомайзерCubis Pro *(ссылка на этот атомайзер отдельно в продаже*) идеально подходит к новому eGo Mega Twist +, который имеет два режима работы: режим VW и BYPASS режим. Просто поверните нижнее регулировочное кольцо для настройки мощности или для переключения между режимами работы. Заправка жидкости осуществляется очень просто, для этого вам нужно лишь снять верхний колпачок и залить жидкость в боковое отверстие. Девайс оснащён двойной системой защиты от короткого замыкания и доступен в различных цветовых решениях! Производительность и простота в эксплуатации делают Mega Twist eGo+ выдающимся и уникальным в своей категории электронных сигарет.

**Стандартный набор:**

1 \* Аккумулятор eGo Mega Twist+

1 \* Атомайзер CUBIS Pro

1 \* Сменный испаритель QCS *(ссылка на испаритель а аксессуары)*

1 \* Сменный испаритель NotchCoilTM 0.25ohm DL *(ссылка на испаритель а аксессуары)*

1 \* Сменный испаритель BF SS316-0.5ohm DL . *(ссылка на испаритель а аксессуары)*

1 \* Сменный испаритель LVC Clapton-1.5ohm*(ссылка на испаритель а аксессуары)*

1 \* Мундштук

1 \* USB кабель

1 \* Инструкция по эксплуатации

1 \* Гарантийный талон

**Компоненты (сверху вниз):**

Мундштук

Top Cap (топ кэп – так и называют)

Кольцо регулировки обдува

Сменный испаритель

Корпус атомайзера

Аккумулятор

Регулировочное кольцо

**Характеристики девайса:**

* Диаметр 22mm
* Длина 150mm
* Ёмкость Аккумулятора – 2300mAh
* Ёмкость бачка для жидкости – 4ml
* Режимы работы: VW/BYPASS
* Допустимое сопротивление: 0,2-3,5ohm
* Цвета: чёрный, серебристый, красный, оранжевый, голубой, белый

**Режимы работы:**

* VW (режим переменной мощности)

Просто поверните нижнее регулировочное кольцо для выбора подходящей мощности в режиме VW. Диапазон регулировки от 5W до 30W может быть изменён в любой момент по Вашему вкусу.

* Bypass Режим

Bypass режим даёт возможность использовать девайс в роли безопасного «мехмода» благодаря прямой передаче напряжения. В таком режиме можно использовать испарители с сопротивлением 0,2-3,5 ohms.

Просто поверните нижнее кольцо регулировки в режим Bypass. Нижний диод загорится на 2 секунды, индицируя включение режима.

**Верхняя заправка и верхний регулируемый обдув**

Компания joyetech переработала систему заправки жидкости, что позволяет Вам заправлять девайс с ещё большим комфортом. Просто снимите TopCap и залейте жидкость в боковые отверстия. Атомайзер был разработан таким образом, что благодаря уникальному дизайну резервуара предотвращаются любые протечки.