<http://www.joyetech.com/product/cuboid/>

**Joyetech CUBOID**

**Ососбенности (красивый текст без лишних деталей):**

Joyetech CUBOID — батарейный блок, в котором применяется переменная система контроля температуры. На прошивке V3.0 имеет максимальную выходную мощность в 150 Ватт, а на V3.10 – 200W. В бокс-моде CUBOID уже доступны режимы Temp-SS316 и индивидуальные настройки TCR (температурный коэффициент сопротивления). Несколько оттенков корпуса на выбор, OLED дисплей с диагональю 0,96 дюймов, индикаторы заряда на каждый из аккумуляторов — всё это делает Joyetech CUBOID практичным и привлекательным девайсом. А обновляемая прошивка позволит устройству быть всегда актуальным.

**Стандартный набор:**

1 \* Cuboid (без аккумуляторов)

1 \* USB Кабель

1 \* Инструкция по эксплуатации

1 \* Гарантийный талон

**Компоненты (сверху вниз):**

Подпружиненный 510 коннектор

Кнопка Fire

OLED дисплей

Кнопки регулировки

**Характеристики девайса:**

* Размер: 42,00\*28,00\*91,50mm
* Режимы работы: VT-Ti/VT-Ni/VT-SS316/VW /TCR Mode
* Диапазон мощности: 1-150W (1-200W на прошивке V3.10)
* Допустимое сопротивление: 0,05-1,5ohm для режима VT

0,1-3,5ohm для режимов VW/Bypass

* Цвета: чёрный, серебристый, серый

**Максимальная мощность 200W и два аккумулятора**

Cuboid использует два заменимых аккумулятора с индикатором заряда для каждого из них. Максимальная мощность достигает 200W, что делает девайс мощным и удобным на каждый день. Рекоммендуется использовать качественные аккумуляторы 18650 с током разрядки ≥25A.

**Обновление прошивки**

На версии прошивки V3.00 уже доступны режимы Temp-SS316 и TCR.

Вы в любой момент можете обновить прошивку, чтобы получить все преимущества и нововведения, добавленные производителем.