<http://www.kangeronline.com/products/kanger-kbox-mod-120w?variant=9238731013>

**Kanger KBOX Mod 120W**

**Ососбенности (красивый текст без лишних деталей):**

Kanger KBox Mod 120W выполнена в трёх цветах: красном, чёрном и белом, при этом кнопки у устройства контрастные и хорошо выделяющиеся на фоне корпуса. Мод очень компактный и среди 120W устройств может по праву считаться самым маленьким. Мощность регулируется от 7 до 120 Ватт, мод имеет функцию ТК на титане, никеле, нержавеющей стали и нихроме. В моде два съёмных аккумулятора 18650, которые установлены последовательно. Крышка батарейного отсека очень удобна и крепится на защёлках: её просто снять и надеть, причём установить её можно и «вверх ногами», адаптировав мод под парение в левой руке. В KBox 120W качественный OLED-дисплей, хорошо читающийся как под прямыми солнечными лучами, так и в темноте, диагональю 0,91 дюйм.

**Стандартный набор:**

1 \* Kanger KBOX Mod 120W (без аккумуляторов)

1 \* Инструкция по эксплуатации

1 \* Гарантийный талон

**Компоненты (сверху вниз):**

Подпружиненный 510 коннектор

Кнопка Fire

OLED дисплей

Кнопки регулировки

**Характеристики девайса:**

* Размер: 84х56х22 mm
* температура — 100–315 °C; 200–600 °F;
* сопротивление в режиме вариватта — от 0,1 Ома;
* сопротивление в режиме ТК — от 0,05 Ома;
* тип аккумулятора — 18650 (2 шт);
* коннектор — 510, подпружиненный.
* Цвета: чёрный, красный, белый

**Обновляемая прошивка**

В KBox 120W заявлена функция обновления прошивки через USB. Обновления нужно скачивать с официального сайта Kanger и инсталлировать как обычное приложение с подключённым по USB модом.

**Защиты**

Мод имеет ряд защит:

* от перегрева;
* от неправильной установки батареек;
* от короткого замыкания;
* от низкого напряжения;
* от перезаряда;
* от переразряда;
* отсечку 10 секунд;